# РАЗЪЯСНЕНИЕ О ВОДООТВЕДЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ ГОРОДСКОЙ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Расчет объемов поверхностных (дождевых, талых и инфильтрационных) сточных вод производится на основании:

1) Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон №416-ФЗ), которым дано определение понятия «Сточные воды централизованной системы водоотведения».

2) «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №644 (далее – Правила №644).

3) «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденных постановлением Правительства РФ №776 от 04.09.2021г.

4) «Методических указаний по расчету объемов принятых (отведенных) поверхностных сточных вод» №639/пр от 17.10.2014г., утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и вступившими в силу с 10.03.2015года (далее – Методические указания № 639/пр).

В соответствии с Правилами №644

"*поверхностные сточные воды*" - принимаемые в централизованную систему водоотведения дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды.

Содержащееся в Пункте № 2 раздела I Общие положения Правил №644, понятие «поверхностные воды» включает в себя помимо поливомоечных стоков, также дождевые, талые и инфильтрационные стоки, которые не связаны с хозяйственной деятельностью абонентов, и, следовательно, заключение договора на прием (сброс) сточных вод может осуществляться в независимости от того образуются ли сточные воды абонента в результате его хозяйственной деятельности или являются результатом погодно-климатических явлений.

Расчет объемов поверхностных сточных вод для абонентов, осуществляющим неорганизованный сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, граница эксплуатационной ответственности организации водопроводно-канализационного хозяйства устанавливается по ближайшему дождеприёмному колодцу, в который поверхностные сточные воды абонента поступают по рельефу местности.

Пунктом 3 раздела I «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденных постановлением Правительства РФ №776 от 04.09.2021г., предусмотрен расчет объемов сточных вод (в отсутствие приборов учета сточных вод) в соответствии с «Методическими указаниями по расчету объемов принятых (отведенных) поверхностных сточных вод» №639/пр. от 17.10.2014г.